Bosch – один из наиболее популярных немецких брендов, которые предлагают вашему вниманию высококачественную бытовую технику. На сегодняшний день в абсолютно любом уголке по всему миру можно приобрести встроенное или отдельно стоящее холодильное оборудование, произведенное компанией Bosch. Неизменное качество – главный пункт в характеристике приборов данного производителя, который является зачастую решающим при выборе того или иного холодильника.

Холодильное оборудование представленной немецкой фирмы возможно отремонтировать практически в любом сервисном центре вашего города. Обычно, качественное изготовление подразумевает отсутствие различных поломок, но, к огромному сожалению, их невозможно избегать всегда.

Следующие проблемы являются наиболее характерными для холодильного оборудования данного бренда:

1. Холодильник Bosch включается, но затем сразу же отключается. Работа сети в норме.

Если появляется поломка такого характера, в первую очередь требуется проверить работу платы управления. В большинстве случаев является неисправной именно она.

2. В холодильнике происходит скопление воды, а так же появился неприятный запах.

3. В таком случае требуется тщательная проверка именно дренажной системы. Если её работа была нарушена, то вывод воды из системы будет прекращен, и при этом начнется её скопление непосредственно в холодильной камере. Данная поломка подразумевает полную прочистку слива, а затем и тщательную уборку остатков воды из камеры. Именно влажность внутри оборудования вызывает этот неприятный запах, который вы ощущаете. Когда влага испарится, вскоре и запаху придет конец. Для того, чтобы как можно быстрее от него освободиться, вы можете использовать специализированный кондиционер для холодильников. Он может значительно ускорить процесс выветривания запаха.

4. Холодильник самостоятельно отключается, затем включается, но работа продолжается в другом режиме.

В большинстве случаев, данную проблему вызывает нарушение работы блока электронного управления. Те модели, которые оснащаются электронным термостатом, чаще всего и ломаются таким образом. Необходимо проверить указанную деталь, в лучае оправдания прогноза её требуется заменить.

5. При отключении холодильника начинает сильно шуметь компрессор. В остальном проблем не возникает.

Первостепенно, внимание должно быть обращено на трубки, которые от него отходят: между ними и холодильным шкафом не должно быть никакого физического контакта. Кроме того, нужно проверить крепление лотка для сбора талой воды – его установка должна быть правильной, находиться он должен на мотор-компрессоре, так же не соприкасаясь с корпусом холодильного шкафа. В том случае, если шум издает сам мотор-компрессор, то необходимо произвести его замену.

6. Во время включения и отключения слышно посторонние звуки внутри компрессора.

Данные стуки вызваны соприкосновением электродвигателя компрессора со стенками его кожуха. Установка электродвигателя происходит внутри кожуха на пружинах, которые обеспечивают компенсацию вибрации, возникающей при работе компрессора. По истечению времени упругость пружин, естественно, слабеет, что приводит к смещению электродвигателя относительно центра. Во время запуска или остановки в таком положении он будет касаться статором внутренних стенок кожуха, что и приводит к появлению такого звука.

